أفريقيا

زخرفة معمارية على طبقة بواسطة المجرفة مع أنماط معدنية مذهلة

يتم تطبيق أفريقيا في طبقتين مع أسطوانة الموهير ذات الشعر القصير أو مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ.

يتم الضغط على الطبقة الثانية في حين لا تزال مبللة مع مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ.

المحصول: 8-10 مترمربع/لتر في طبقتين. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة ورقة البيانات التقنية.

أفريقيا هي رحلة عبر ثقافة أمة بأكملها، لجمع شهادات الرجال والنساء، طبيعة غير ملوثة ومساحات لا نهائية من الضوء..

السماح لألوان "أفريقيا" بتسليط الضوء على خصوصياتنا و تحويلها إلى انسجام تام من الناس والحياة والعواطف.

الألوان والأنماط الموضحة هي للإرشاد فقط. قد يختلف النمط الدقيق، الألوان والظلال عن تلك المعروضة.

Novacolor.it

Novacolor srl – 47121 فلوري – إيطاليا

هاتف 401840 0543 39+

فاكس 414585 0543 39+

فيا أ. سباليتشي، 10

[info@novacolor.it](mailto:info@novacolor.it)

تلتزم نوفاكولور للحد من التأثير البيئي من خلال إنتاج مواد صديقة للبيئة.

صنع في إيطاليا

شركة مع نظام الجودة المعتمدة من قبل DNV GL

ISO 9001

<http://www.novacoloroman.om/assets/en_n219_africa_tx_20150527_095800.pdf>