لوحة إكلات\_الحائط

لوحة إكلات\_الحائط

تأثير ثلاثي الابعاد من السطوع

طلاء زخرفية للاسطح الخارجية مع تأثير ذهب معدني

التخفيف: جاهزة للاستخدام، يخفف مع 20٪ من الماء كحد أقصى.

التطبيق: على طبقتين من إنتوسيل فين، يتم تطبيق طبقة واحدة أو طبقتين من لوحة إكلات\_الحائط مع مجرفة الإسفنج أو مع مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ، اعتمادا على التأثير المطلوب.

المحصول: 8-10 متر مربع/ لتر لكل طبقة.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة ورقة البيانات التقنية.

"الضوء يخلق اجواء و شعور بالمكان، و كذلك الهيكل"

~ لي كوربوزييه

لوحة إكلات\_الحائط سو إنتتوسيل فين 4639

لوحة إكلات\_الحائط سو إنتتوسيل فين 4639، إفيتو ترافرتينو

#تصميم للناس

Novacolor srl – 47121 فلوري – إيطاليا

هاتف 401840 0543 39+

فاكس 414585 0543 39+

فيا أ. ألدروفاندي، 10

info@novacolor.it

تلتزم نوفاكولور للحد من التأثير البيئي من خلال إنتاج مواد صديقة للبيئة.

صنع في إيطاليا

شركة مع نظام الجودة المعتمدة من قبل DNV GL

ISO 9001

<http://www.novacoloroman.om/assets/brochure.pdf>