هيبنوس

التشطيب الزخرفي للأسطح الداخلية الغني بالشحنات المعدنية

يتوفر هينبوس كقاعدة هيبنوس ، المختلطة مسبقا مع شحنات معدنية، أو كهينوس نيوترو، لتكون مختلطة مع حبر فضي أو ذهبي.

إضافة 65 غرام من حبر إفيتو أورو أو إفيتو أرجينتو إلى 2،5 لتر من هيبنوس نيوترو، يتم خلطه يدويا أو بالدريل الميكانيكي.

هيبنوس بيس مختلطة مسبقا بشحنات معدنية.

التطبيق: على طبقتين من نوفالوكس ه الملون، يتم تطبيق طبقتين من هيبنوس (القاعدة أو نيوترو)، المخفف مع 20٪ من الماء، و ذلك باستخدام فرشاة أو قفاز.

المحصول: للتطبيق مع القفازات 12-18 متر مربع/ لتر في طبقتين؛ للتطبيق مع فرشاة: 8-12 متر مربع/ لتر في طبقتين.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة ورقة البيانات التقنية.

الألوان والأنماط الموضحة هي للإرشاد فقط. قد يختلف النمط الدقيق والألوان والظلال عن تلك المعروضة.

Novacolor srl – 47122 فلوري – إيطاليا

هاتف 401840 0543 39+

فاكس 414585 0543 39+

فيا أ. الدروفاندي، 10 – info@novacolor.it

تلتزم نوفاكولور للحد من التأثير البيئي من خلال إنتاج مواد صديقة للبيئة.

صنع في إيطاليا

شركة مع نظام الجودة المعتمدة من قبل DNV GL

ISO 9001

<http://www.novacoloroman.om/assets/brochure2.pdf>