الحجر و الرخام

التشطيبات المعدنية مع تأثير "الحجر"للأسطح الداخلية و الخارجية.

الألوان و الرسوم الموضحة هي للإرشاد فقط.

قد تختلف الرسوم والألوان والظلال بدقة عن تلك المعروضة. \* للأسطح الداخلية فقط.

التشطيبات المعدنية مع تأثير "الحجر"للأسطح الداخلية و الخارجية.

يتم تطبيقها في طبقتين مع مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ.

المحصول: 0.7-1 كغ / متر مربع في طبقتين.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة ورقة البيانات التقنية.

 47122 - Novacolor srlفلوري – إيطاليا

هاتف 401840 0543 39+ - فاكس 414585 0543 39+

عبر U. ألدروفاندي، 10 - info@novacolor.it

تلتزم نوفاكولور للحد من التأثير البيئي من خلال إنتاج مواد صديقة للبيئة.

صنع في إيطاليا

شركة مع نظام الجودة

معتمدة من DNV GL

ISO 9001

<http://www.novacoloroman.om/assets/en_n942_marblestone_tx_20151016_152359.pdf>