مارمورينو كس

الطبقة المعدنية القائمة على الجير مع تأثير الساتان للأسطح الداخلية و الخارجية

مارمورينو كس يحتوي على الجير، لذلك قد يحدث اختلاف طفيف بين بطاقة اللون و أرقام الدفعات المختلفة. من المستحسن عدم استخدام أرقام دفعات مختلفة لإنهاء نفس السطح.

مارمورينو كس

الطبقة المعدنية مع تأثير الساتان للأسطح الداخلية و الخارجية

يتم تطبيق مارمورينو كس في طبقتين مع مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ، وفقا للتأثير المطلوب.

المحصول: 0.8-1 كلغ/متر مربع في طبقتين.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة ورقة البيانات التقنية.

ظلال الألوان التي تمت إعادة انتاجها إرشادية، كما قد تحدث اختلافات صغيرة. للحصول على قراءة صحيحة للألوان فمن المستحسن فحص الكتالوج تحت أشعة الشمس المباشرة.

موضات لون مارمورينو كس

Novacolor srl – 47121 فلوري – إيطاليا

هاتف 401840 0543 39+

فاكس 414585 0543 39+

فيا أ. ألدروفاندي، 10 - info@novacolor.it

تلتزم نوفاكولور للحد من التأثير البيئي من خلال إنتاج مواد صديقة للبيئة.

صنع في إيطاليا

شركة مع نظام الجودة المعتمدة من قبل DNV GL ISO 9001

<http://www.novacoloroman.om/assets/en_n947_marmorino-ks_br_20160725_160610.pdf>