التشطيبات المعدنية

التشطيبات المعدنية للأسطح الداخلية و الخارجية

**التشطيبات المعدنية** توفر مجموعة مختارة من التشطيبات القائمة على الجير لتزيين الواجهات الداخلية والخارجية.

* **مارمور ميديو و مارمور فاين،** الجص القائم على الجير، مع حبوب صغيرة او متوسطة الحجم، للاسطح الداخلية و الخارجية.
* **إيرا أ بينيلو**، طلاء الجير، للاسطح الداخلية والخارجية.

**مارمور ميديو و مارمور فاين:** تطبيق المنتجات في طبقتين بواسطة مجرفة الفولاذ المقاومة للصدأ.

**إيرا أ بينيلو:** يتم تطبيق طبقتين مع الأسطوانة، فرشاة أو بدون هواء.يتم تخفيف الطبقة الأولى مع نسبة 40-50% من المياه و الطبقة الثانية مع 25-30% من المياه.

**المحصول**

**مارمور فاين:** 1،5-2،5 كغ / متر مربع في طبقتين

**مارمور ميديو:** 2-2،5 كجم / متر مربع في طبقتين

**إيرا أ بينيلو:** 2-4 متر مربع / كغ في طبقتين

يتحقق الرسم البياني للألوان مع Era a Pennello. تتوفر جميع الألوان المعروضة أيضا لMarmur Fine و Marmur Medio.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة ورقة البيانات التقنية.

تأثير مارمور ميديو ترافرتينو

التشطيبات المعدنية

مارمور ميديو 15002 + تأثير سيرا واكس نيوترا ستون

مارمور ميديو بيانكو + أنتيتش باتين أب

6028 – تأثير القمر

\* منفردا لكل داخلية/للأسطح الداخلية فقط

التشطيبات المعدنية للأسطح الداخلية و الخارجية

Novacolor srl – 47122 فلوري – إيطاليا

هاتف 401840 0543 39+

فاكس 414585 0543 39+

تلتزم نوفاكولور للحد من التأثير البيئي من خلال إنتاج مواد صديقة للبيئة.

صنع في إيطاليا

شركة مع نظام الجودة

معتمدة من DNV GL

ISO 9001

<http://www.novacoloroman.om/assets/en_n939_marmur-fine_tx_20151016_153436.pdf>