سواحيلي

طبقة مزخرفة بمجرفة على الاسطح الداخلية مع أنماط ذهبية و فضية.

يتم تطبيق سواحيلي مع فرشاة " سبالتر"، في طبقة واحدة أو طبقتين. يمكن تخفيف المنتج مع 20٪ من المياه كحد أقصى وفقا للأثر المطلوب.

المحصول: 6-7 متر مربع/ لتر. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة ورقة البيانات التقنية.

الألوان والأنماط الموضحة هي للإرشاد فقط. قد يختلف النمط الدقيق و الألوان و الظلال عن تلك المعروضة.

Novacolor srl – 47122 فلوري – إيطاليا

هاتف 401840 0543 39+

فاكس 414585 0543 39+

فيا أ. الدروفاندي، 10 – info@novacolor.it

شركة مع نظام الجودة

معتمد من DNV =ISO 9001

تلتزم نوفاكولور للحد من التأثير البيئي من خلال إنتاج مواد صديقة للبيئة.

صنع في إيطاليا

<http://www.novacoloroman.om/assets/en_n376_swahili_tx_20150330_155658.pdf>