فيسيونير

الطلاء المعدني الزخرفي للأسطح الداخلية، مع تأثير الرخام الناعم.

الطلاء المعدني الزخرفي للأسطح الداخلية، مع تأثير الرخام الناعم.

يتم تطبيق فيسيونير في طبقتين أو أكثر باستخدام مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ، وفقا للتأثير المطلوب.

المحصول: 0.3-0.7 كلغ/متر مربع في طبقتين/ثلاث طبقات.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة ورقة البيانات التقنية.

ظلال الألوان التي تمت إعادة انتاجها إرشادية، كما قد تحدث اختلافات صغيرة. للحصول على قراءة صحيحة للألوان فمن المستحسن فحص الكتالوج تحت أشعة الشمس المباشرة.

Novacolor srl – 47121 فلوري – إيطاليا

هاتف 401840 0543 39+

فاكس 414585 0543 39+

فيا أ. ألدروفاندي، 10 - [info@novacolor.it](mailto:info@novacolor.it)

تلتزم نوفاكولور للحد من التأثير البيئي من خلال إنتاج مواد صديقة للبيئة.

صنع في إيطاليا

شركة مع نظام الجودة المعتمدة من قبل DNV GL ISO 9001

<http://www.novacoloroman.om/assets/en_n948_visionnaire_tx_20160111_160132.pdf>